Общество с ограниченной ответственностью «Завод специальной техники», ОГРН 1171690063600,

ИНН 1650350484, адрес г. Набережные Челны, РТ, 423831, проспект Раиса Беляева, д. 50а, кв. 63,

www: <https://zavod-st.ru>, e-mail: corp@zavod-st.ru, телефон: +7(8552)78-50-07

исх. № 237 от 11.02.2022

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК**

**на шасси ГАЗ-С41А23 4х4 Садко Некст**

**Основные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Значение** |
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая, стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 1000 Вт; |
| Расположение люльки в транспортном положении | люлька вперёд над кабиной |
| Тип люльки | складная |
| Габариты люльки, м:  длина  ширина  высота | 1,40  0,90  1,10 |
| Рабочая высота подъема, м | **22,0** |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Вылет, м | 12,0 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 150 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин | 0,5 |
| Угол поворота стрелы, град | **Не ограничен** |
| Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град | **±60** |
| Способ управления | **электрогидравлическое** |
| Опорный контур, м продольный поперечный | Раздельный Х-образный опорный контур подъемника:   * опоры выдвинуты с одной стороны   (позволяет занимать одну дорожную полосу);  и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.  4,05 3,60 |
| Габариты в транспортном положении:  длина, м  ширина, м  высота, м | 7,00  2,50  3,76 |
| **Марка шасси** | ГАЗ-**С41A23 (Садко Некст с однорядной или двухрядной кабиной)** |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 (или эквивалент) |
| Тип | Дизельный |
| Обьем | 4,43 |
| Обьем топливного бака | 105 л. |
| Система впуска | турдонаддув |
| Экологический класс | Евро-5 |
| **Трансмиссия:** |  |
| Тип | Механическая |
| Количество посадочных мест в кабине | Не менее 3 |
| Базовая комплектация: | * поворотная люлька * розетка в люльке на 220В; * электроизоляция люльки -1000 В; * алюминиевая люлька; * настил платформы – рифлёный алюминий * проблесковый маячок желтого цвета. |
|  |  |
|  |  |

**Гарантийный срок эксплуатации** **подъемника** – **12 (двенадцать) месяцев** со дня первого полного технического освидетельствования при проведении приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, но не более 1000 моточасов работы подъемника, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не стоявшим на учете и соответствовать комплектности завода-изготовителя, а также требованиям настоящей документации.

**Цена: 8 205 000,00 руб.** с НДС 20% (отгрузка в Томскую область)

**Условия оплаты** – по согласованию.

**Срок изготовления** – 40 раб. дней с момента заключения контракта.

С уважением

Директор М.В. Кашкин