****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ-Спецтех»**  **(ООО «ТЕХИНКОМ-Спецтех»)**  170100, г.Тверь, пл.Гагарина, д.1, помещение 6  ОГРН 1176952010113, ИНН 6950207692, КПП 695001001 123060, Москва, ул.Расплетина, д.5, тел./факс (495) 974-37-47, agp@mroteh.ru, www.mroteh.ru | |

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК**

**на шасси ГАЗ-С42А23 4х4 Садко Некст (с двухрядной кабиной)**



**Основные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Значение** |
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая, пятисекционнная стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 1000 Вт; |
| Расположение люльки в транспортном положении | люлька вперёд над кабиной |
| Тип люльки | складная |
| Габариты люльки, м:  длина  ширина  высота | 1,40  0,70  1,10 |
| Рабочая высота подъема, м | **22,0** |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Вылет, м | 16,0 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 170 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин | 0,5 |
| Угол поворота стрелы, град | **360** |
| Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град | **±60** |
| Способ управления | **электрогидравлическое** |
| Опорный контур, м продольный поперечный | Раздельный Х-образный опорный контур подъемника:   * опоры выдвинуты с одной стороны   (позволяет занимать одну дорожную полосу);  и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.  4,05 3,60 |
| Габариты в транспортном положении:  длина, м  ширина, м  высота, м | 7,00  2,50  3,76 |
| **Марка шасси** | ГАЗ-**С42A23 (Садко Некст с двухрядной кабиной)** |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 (или эквивалент) |
| Тип | Дизельный |
| Обьем | 4,43 |
| Обьем топливного бака | 105 л. |
| Система впуска | турдонаддув |
| Экологический класс | Евро-5 |
| **Трансмиссия:** |  |
| Тип | Механическая |
| Количество посадочных мест в кабине | 7 |
| Базовая комплектация: | * поворотная люлька * электроизоляция люльки -1000 В; * проблесковый маячок желтого цвета. |
|  |  |
|  |  |

Подъемник может выполнять работы при температуре **– 40°С до + 40°С** при скорости ветра на высоте 10 м не более 10 м/с.

В соответствии с требованиями **Правил безопасности опасных производственных объектов**, утверждённых РТН РФ, подъемник полностью оснащен приборами и устройствами безопасности.

**Гарантийный срок эксплуатации** **подъемника** – **12 (двенадцать) месяцев** со дня первого полного технического освидетельствования при проведении приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, но не более 1000 моточасов работы подъемника, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не стоявшим на учете и соответствовать комплектности завода-изготовителя, а также требованиям настоящей документации.

Гарантия на шасси не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км пробега (что наступит раньше)

**Цена: 8 170 000,00 руб.** с НДС 20% (отгрузка г. Северск)

**Условия оплаты** – 20% предварительная оплата, 80% после уведомления о готовности.

**Срок поставки** – июль-август 2022 г.

Цена действительна до июля 2022 г.

Комплектация: электролебедка, комплект колес (4 шт), видеорегистратор Атлас с магнитолой с экраном до вывода сигнала камеры заднего вида, магнитола с USB + колонки, камера заднего вида, комплект ковриков, камера заднего вида, ветровики на двери, противотуманные фары светодиодные, чехлы на сидения, кондиционер.



Генеральный директор Д.Б. Кузин