



**Вахтовый автобус ГАЗ С41А23 Садко NEXT 19+3**

|  |
| --- |
| Удлинение заднего свеса на 500мм |
| Световая и звуковая сигнализация в кабине на открытие дверей. |
| Переговорное устройство Кабина-Фургон - 1шт |
| Ведеонаблюдение: Видеокамера в фургоне, монитор в кабине. |
| Тахограф с блоком СКЗИ |
| ДЗК (подрамное с трещеткой) |
| **Тип фургона - вахта-габариты 4000х2380х2050мм** |
| Оклейка фургона светоотражающей полосой по периметру |
| Форма фургона - прямоугольная |
| Внешняя обшивка - плакированный металл 0,5мм, цвет - белый |
| Крыша - оцинкованный лист неокрашенный |
| Залицовка наружняя - алюминий |
| Утепление - пенополистирол 65мм |
| Настил пола - автолин |
| Внутренняя обшивка - ламинированная фанера, цвет серый |
| Внутренняя залицовка - плакировка |
| Окна вклеенные двойные:  3шт - левый борт (2 глухих, 1 откр);  2шт- правый борт (1 глухое, 1 откр),  1 шт - задняя стенка глухое; Надпись аварийный выход над глухими окнами + молоток для разбития окон |
| Двери - **боковая** одинарная **ЗАНИЖЕННЫЙ ВХОД** **с подсветкой** с вклеенным двойным окном |
| Освещение - 6 плафонов 12В (плафоны диодные, проводка скрытая) включение около боковой двери |
| Передние, задние и боковые габаритные огни диодные |
| Аварийно-вентиляционный в крыше 1 шт. |
| Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками |
| **Система отопления и вентиляции фургона** |
| Автономный отопитель дизельный 12В Планар 4Д - 1шт |
| Тосольный отопитель с насосом - 1шт |
| Приточно-вытяжная вентиляция - 1шт |

|  |
| --- |
| **Оборудование** |
| 19шт - пассажирские сидения с высокой спинкой, без механизма наклона спинки, обивка-текстиль (**ремни безопасности 3х точечные**) |
| **Инструмент** |
| Огнетушитель ОП2- 2 шт |
| Молоток для разбития стекла - 4 шт |
| Аптечка - 1шт |

**Стоимость автомобиля 4 950 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб. с НДС 20%.**

