|  |  |
| --- | --- |
| **от 14.12.2022 г.** |  |

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Автогидроподъемник ПСС-131.18Э, на шасси ГАЗ-С42A43 7 мест. 4х4 (П-образные аутригеры)**



**\*На фото аналогичный автомобиль на шасси ГАЗон NEXT C42А43**

**Цена за единицу в т.ч. НДС 20%: 11 000 000,00 руб.**

**ОПЛАТА**: аванс 30%, окончательный расчет по уведомлении о готовности

**ДОСТАВКА**: самовывоз со склада продавца, пгт. Новозавидовский, Тверская обл.

**ГАРАНТИЯ**: 12 месяцев на оборудование. На шасси 2 года или 100 000 км. (согласно условиям завода-изготовителя)

**СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: В наличии**.

Дополнительные опции, не входящие в базовую комплектацию:

* Алюминиевый борт – входит в стоимость
* П-образные крановые опоры – входит в стоимость
* Розетка в люльке для передачи 220В – входит в стоимость
* Подкладки под опоры - входит в стоимость
* Ящик инструментальный – 20 000 руб.
* Маяк на стрелу – 15 000 руб.
* Прожектор на стрелу – 15 000 руб.
* Подогрев гидравлического бака – 35 000 руб.

**Преимущества:**

* Стрела с 6-гранным сечением
* Гидравлический пульт управления с креслом оператора на поворотной колонне и в люльке
* Рукава высокого давления снаружи в специальном коробе для удобного обслуживания
* Полностью Российского производства, обеспечен запасными частями на 100%
* Создан для работы при температуре окружающей среды до -60 градусов

Компания «Мега Драйв» является одним из крупнейших Российских производителей специальной и коммунальной автотехники. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.




**На фото аналогичный автомобиль на шасси ГАЗон NEXT C42А43**


Телескопический подъемник ПСС-131.18Э на базе ГАЗ NEXT Садко(4х4) является очень популярной моделью, обладает современными техническими характеристиками, отличается хорошей проходимостью, компактностью и маневренностью. Его 18-ти метровая трехсекционная стрела коробчатого типа выполнена из прочнейшей высоколегированной стали, оборудована изолированной кабиной, предназначенной для подъема операторов и соответствующего рабочего оборудования. Люлька на стреле коробчатого типа имеет возможность поворота 45° (лево-право) гидравлическим управлением.

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | ГАЗ NEXT С42А43 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 148,9 |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Расположение люльки | над кабиной |
| Высота подъема, м | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 250 |
| Электроизоляция люльки, В | 1 000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 6850 |
| Длина, мм | 7950 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3500 |
| Опорный контур (П- образные аутригеры) | продольный : 4,15  поперечный : 3,55 |



**Зона обслуживания**



Специалист отдела продаж

Светик Александр

Тел./факс: +7 (495) 215-10-10 доб. 1137

Моб: +7 (925) 786-27-80

E-mail: SvetikAV@megadrive.ru